CARACTERISTIQUES DES SIGNAUX ELECTRIQUES
Définition : Un signal est la variation d’une grandeur électrique qui peut être soit une tension soit un courant.
Classification
Il existe 3 grands types de signaux :
 Les signaux analogiques
Ce sont des signaux qui varient de façon continue dans le temps, ils ne sont pas représentatifs d’une logique particulière.
Exemples :	
· Tension image de la température extérieure
· Tension image de l’ensoleillement
· Tension image de la vitesse du vent.
Les signaux logiques
Ils ne peuvent prendre que deux valeurs distinctes, ils sont donc discontinus et  chacune des valeurs correspond à une logique particulière.
Exemples :
· La température extérieure > 10°C => U=5V sinon U=0V
· Présence de lumière. => I=5mA absence I=0mA
· Vitesse du vent > 20m/s => U=5V sinon U=0v
Les signaux numériques
Ils ressemblent aux signaux logiques mais leur signification est différente, ils représentent un nombre codé en binaire.
Exemples : Signal numérique représentatif d’une dimension sur une machine outil, d’une température sur un thermomètre numérique ...
Mode de représentation
On représente les tensions et les courants dans un repère orthonormé. On indique sur l’axe des abscisses, le temps et son unité. On indique sur l’axe des ordonnées la grandeur représentée ainsi que son unité (multiple ou sous-multiple).
Lorsque la grandeur en ordonnée est une tension issue d’un circuit logique on parle de chronogrammes. (Graphe en fonction du temps).
Caractérisation
On caractérise un signal par :
· Sa forme: continue ou variable
· Son amplitude.
S’il est variable, l est dit périodique si il se répète de manière identique à intervalle de temps constant appelé période.
Si il est périodique on peut le caractériser par:
	· Sa période T en seconde(s) ou sa fréquence f = 1/T en hertz (Hz).
· Sa valeur moyenne notée <S>.
· Sa valeur efficace notée Seff.
· On parle aussi de valeur crête et de valeur crête à crête Smax et Scàc.
	



<S> sera toujours mesurée par un multimètre en position DC
Seff sera mesurée par un multimètre dit à Mesure efficace vraie (True RMS en anglais). 
Un multimètre non efficace vrai mesurera la valeur efficace d’un signal sinusoïdal uniquement
	Les valeurs crête et crête à crête seront mesurées à l’aide d’un oscilloscope.
 Formes particulières : Sinusoïdale, triangulaire (symétrique, asymétrique), rectangulaire.
 Un signal est toujours la somme de deux composantes, une constante ou continue (la valeur moyenne) et l’autre variable alternative.
 On dit d’un signal qu’il est alternatif si sa valeur moyenne est nulle .
	



Cas particulier d’un signal alternatif sinusoïdal
Dans ce cas on définit une valeur dite efficace pour caractériser le fait que le passage de ce signal dans une résistance pure provoque un dégagement de chaleur malgré une valeur moyenne nulle.
	

	
U efficace = 


Cas particulier d’un signal rectangulaire
	Pour définir avec précision la forme du signal on précise le rapport cyclique   du signal.

 =  Durée du niveau haut/période du signal = 
si  = ½ le signal est carré
	



 Calcul de la valeur moyenne de signaux simples
On calcule la valeur moyenne d’un signal en faisant la somme sur une période des aires se trouvant entre la courbe et l’axe des abscisses en comptant positives les aires situées au dessus de l’axe et négatives celles situées au dessous et en divisant le tout par la période.
Ex : Pour un signal rectangulaire, d’amplitude 0-Vmax et de rapport cyclique :  
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